**TŘMINKOVAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI TWINMATIC 16XV/921**

****

Jedná se o starší repasovanou automatickou třminkovačku betonářské oceli s hydraulickým pohonom

**Technická data**

průměr střihanej a ohýbanej oceli od 6 do 16mm

celkový instalovaný výkon: 39 kW

provozní napětí 3x380V/ 50Hz  
váha: 5300 kg  
rozměry v mm: 4200x1250/1000 x2200  
nátěr: žltý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**TŘMINKOVAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI TWINMATIC 16XV/921**

****

Jedná se o starší repasovanou automatickou třminkovačku betonářské oceli s hydraulickým pohonom

**Technická data**

průměr střihanej a ohýbanej oceli od 6 do 16mm

celkový instalovaný výkon: 39 kW

provozní napětí 3x380V/ 50Hz  
váha: 5300 kg  
rozměry v mm: 4200x1250/1000 x2200  
nátěr: oranžový

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**TŘMINKOVAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI TWINMASTER 16II/021**

****

Jedná se o starší repasovanou automatickou třminkovačku betonářské oceli s hydraulickým pohonom

**Technická data**

průměr střihanej a ohýbanej oceli od 6 do 16mm

celkový instalovaný výkon: 39 kW

provozní napětí 3x400V/ 50Hz  
váha: 6000 kg  
rozměry v mm: 4770x1500x2200  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMPLEX 35E**

****

Jedná se o starší repasovanou střihačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr střihaných tyčí  6 8 10 12 14 16 20 28

počet střihanách tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   13 9 6 5 4 3 2 1  
příkon: 3 kW  
váha: 300 kg  
rozměry v mm: 800 x 730 x 750  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ SÍTÍ HAMBI TV60V - 6m**

****

Jedná se o starší repasovanou střihačku betonářské sítí

**Technická data**

příkon: 3 kW  
váha: 1040 kg  
rozměry v mm: 7250x1650x1450  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ SÍTÍ HAMBI KSE603V - 6m**



Jedná se o starší repasovanou ohýbačku betonářské sítí

**Technická data**

příkon: 2 x 1,50 kW  
váha: 1605 kg  
rozměry v mm: 6840x920x1200  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ SÍTÍ MAFIX 6000**

****

Jedná se o starší repasovanou stříhačku betonářské sítí

**Technická data**

 příkon: 4 kW  
váha: 1365 kg  
rozměry v mm: 7350x1900x1600  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S**

****

Jedná se o starší repasovanou ohýbačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  16 25 25 28 38  
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   6 4 3 2 1  
příkon: 1,8 / 2,4 kW  
váha: 640 kg  
rozměry v mm: 1265 x 730 x 850  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 55S**

****

Jedná se o starší repasovanou ohýbačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  18 20 25 32 35 40 45   
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   8 7 6 3 2 1 1   
příkon: 3,15 / 3,65 kW  
váha: 1260 kg  
rozměry v mm: 1950 x 1250 x 1100  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

### OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - PERFEKT 42CB-CC

### 

Jedná se o starší repasovanou ohýbačku betonářské oceli so Siemens ovládaním

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  16 25 25 28 38   
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   6 4 3 2 1   
příkon: 1,8 / 2,4 kW  
váha: 565 kg  
rozměry v mm: 1265 x 730 x 850  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 32S**



Jedná se o starší ohýbačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  10 12 18 22 28  
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   6 4 3 2 1  
příkon: 1,3 / 2,1 kW

napětí. 400V/50Hz  
váha: 405 kg  
rozměry v mm: 1100 x 730 x 850  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhraze

**STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMA CEL-36P**



Jedná se o starší střihačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr střihaných tyčí  16 20 25

počet střihanách tyčí při pevnosti:   
650N/mm2   3 2 1  
příkon: 1,5kW

napětí: 400V  
váha: 247kg  
rozměry v mm: 90x62,5x96,5  
nátěr: zeleno-modrá

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - OMES P140 ES**

****

Jedná se o starší ohýbačku betonářské oceli.

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  14 16 22 28 32 40  
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   6 5 4 3 2 1  
příkon: 4,8 kW  
váha: 760 kg  
rozměry v mm: 1522 x 985 x 888  
nátěr: rudý, červený

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - Sigma DBM52 4P**

****

Jedná se o novou ohýbačku betonářské oceli

**Technická data**

průměr ohýbaných tyčí  8 12 20 32 36 40  
počet ohýbaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2   5 3 2 1 1 1  
příkon: 5,5 kW  
váha: 590 kg  
rozměry v mm: 1470 x 750 x 850  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**HYDRAULICKÁ STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIGMA DCH52**

****

Jedná se o novou stříhačku betonářské oceli. Je vhodná pro střih max. do průměru 40 mm.

**Technická data**

průměr stříhaných tyčí 6 8 10 12 16 20 25 32 36 40  
počet stříhaných tyčí při pevnosti:  
650N/mm2 5 4 3 2 1 1 1 1 1  
příkon: 5,5 kW  
váha: 405 kg  
rozměry v mm: 1300 x 700 x 1000  
nátěr: modrý

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

ELEKTRICKÁ STŘÍHAČKA EDILGRAPPA TYP TW19

****

Jedná se o ruční elektrickou stříhačku. Je určená na přestříhávání předpjatých, ocelových lan.

**Technická data**

lano ø max     16mm  
pevnost lana   ca.2000Nmm2  
napětí             230V/50HZ  
hydraulický tlak 25 tun/570 bar  
výkon: 1150 W  
váha: 15,9 kg  
rozměry v mm: 480 x 140 x 235

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen

**DVOUDRÁHOVÝ STŮL S JEDNOU POHÁNĚNOU DRÁHOU**

### 

**Technická data**

12m x 2m x 1m

**Cena:** dohodou | **platnost:** meziprodej vyhrazen